

**8 Port Fast Ethernet Switch**

**ST3108S**

* **Přednosti:** Green Power
* **Funkce:**

* 8 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 portů, podporující auto MDI/MDIX
* Green Ethernet technology úspora energie až 70%
* IEEE 802.3x flow control provides zajišťuje spolehlivý přenos dat
* Plug and Play, není potřeba konfigurace
* Description：
* **Popis:**
* **Specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Hardware | |
| Rozhraní | 8 \* 10/100Mbps RJ45 port, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX |
| LED | PWR, 1-8 |
| Napajení | DC 5V/800mA(Výstup) |
| Rozměry | 130 x 70 x 26mm |

|  |  |
| --- | --- |
| Switching Features | |
| Standardy | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Methoda přístupu | CSMA/CD |
| Způsob přenosu | Store and Forward |
| Rychlost přenosu dat | 10/100Mbps(Half-duplex)  20/200Mbps(Full-duplex) |
| MAC Address Table | 2K, auto-learning & auto-aging |

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní | |
| Osvědčení | FCC, CE, KC, BSMI |
| Prostředí | Provozní teplota: 0℃~40℃ Provozní vlhkost: 5%~90% nekondenzující |
| Package | 1 \* ST3105S 1 \* Rychlý průvodce instalací 1 \* Napájecí adaptér |

* **Topologický graf:**

