

**5 Port Fast Ethernet Switch**

**ST3105S**

* **Přednosti:** Green Power
* **Funkce:**

* 5 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 portů, podporující auto MDI/MDIX
* Green Ethernet technology úspora až 70% energie
* IEEE 802.3x flow control zajištuje spolehlivý přenos dat
* Plug and play, není potřeba konfigurace
* **Popis:**
* **Specifikace**

|  |
| --- |
| Hardware |
| Rozhraní | 5 \* 10/100Mbps RJ45 portů, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX |
| LED | PWR, 1-4 |
| Napájení | DC 5V/800mA(Výstup) |
| Rozměry | 99 x 57 x 21 mm |

|  |
| --- |
| Switching Features |
| Standardy | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Metoda přístupu | CSMA/CD |
| Způsob přenosu | Store and Forward |
| Rychlost přenosu dat | 10/100Mbps(Half-duplex)20/200Mbps(Full-duplex) |
| MAC Address Table | 2K, auto-learning & auto-aging |

|  |
| --- |
| Ostatní |
| Osvědčení | FCC, CE, KC, NCC, BSMI |
| Prostředí | Provozní teplota: 0℃~40℃Provozní vlhkost: 5%~90% nekondenzující |
| Balení | 1 \* ST3105S1 \* Rychlý průvodce instalací1 \* Napájecí adaptér |

* **Topologický graf:**

