

**5 Port Gigabit Ethernet Switch**

**ST3105G**

* **Přednosti:** Gigabit, Green Power
* **Funkce:**

* 5 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 portů, podporující auto MDI/MDIX
* Green Ethernet technology
* IEEE 802.3x flow control zajišťuje spolehlivý přenos dat
* Plug and play, není potřeba konfigurace

* **Popis:**
* **Specifikace**

|  |
| --- |
| Hardware |
| Rozhraní | 5 \* 10/100/1000Mbps RJ45 portů, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX |
| LED | PWR, 1-5 LNK/ACT |
| Napájení | DC 9V/500mA(Výstup) |
| Rozměry | 183 x 125 x 31 mm |

|  |
| --- |
| Switching Features |
| Standard | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x Flow Control |
| Methoda přístupu | CSMA/CD |
| Způsob přenosu | Store and Forward |
| Switch Architecture | Non-blocking |
| Rychlost přenosu dat | 10/100/1000Mbps(Half-duplex)20/200/2000Mbps(Full-duplex) |
| MAC Address Table | 2K, auto-learning & auto-aging |

|  |
| --- |
| Ostatní |
| Osvědčení | FCC, CE, BSMI |
| Prostředí | Provozní teplota: 0℃~40℃Provozní vlhkost: 5%~90% nekondenzující |
| Balení | 1 \* ST3105S1 \* Rychlý průvodce instalací1 \* Napájecí adaptér |